溶剂处理系统的使用及维护

1. 溶剂处理系统使用方法：1）开气，打到0.3左右，我在刻度盘上有标记。2）开泵，接着打开溶剂处理系统的开关。3）选择你要取的溶剂，抽气、排气三次之后，再抽气，然后放出溶剂。4）关掉所取溶剂的开关，接着关掉溶剂处理系统开关，关掉泵，关掉氮气阀。

请大家一定要规范操作，发现问题及时通知负责人！

2.要处理的事情就是每次加溶剂，比较耗时，费力。需要有人帮忙。

3.溶剂处理系统含水量需要定期测定，如若发现溶剂有问题可找负责人王光辉（李鹏飞课题组）。